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1.简介

感谢您对MG-SOFT MIB Browser Porfessional Edition和MIB 编译器的使用。

MG-SOFT公司，成立于1990年3月，是世界领先的SNMP、SMI和一般的网络管理应用软件、工具包和Windows和Linux平台的解决方案的供应商。MG-SOFT提供全球主要的资讯科技公司与网络管理应用，以及与执行核心网络工具包管理技术。此外，MG-SOFT为客户提供咨询服务，定制软件开发服务和我们基于在SNMP，SMI和网络管理等领域的丰富经验的网络管理集成解决方案。
         MG-SOFT已开发出第一个SNMPv3的实现之一Win32平台上，抓住设计到扩展的倡议，Win SNMP API规范，以容纳了SNMPv3协议的特点。至此，MG-SOFT已经获得了领先Win SNMP实施产业供应商的地位。今天，所有MG-SOFT的SNMP的产品也充分支持SNMPv3的版本的SNMP协议。
1.1产品介绍

MG-SOFT MIB Browser Professional Edition with MIB Compiler是专业，灵活和强大的软件的SNMP网络管理行动中，以下版本：
•MIB的浏览器专业版
这个版本支持SNMPv1的和SNMPv2协议。
•专业的SNMPv3 MIB的浏览器版
这个版本支持SNMPv1的，SNMPv2c并且SNMPv3的协议。
•专业的MIB浏览器的DOCSIS /卫生署版
这个版本支持SNMPv1的，SNMPv2c并且SNMPv3的协议和Diffie - Hellman密钥交换模型管理基于DOCSIS的SNMPv3的代理人。
•专业的MIB浏览器开发人员版
这个版本支持SNMPv1的，SNMPv2c并且SNMPv3的协议的Diffie - Hellman密钥交换管理模式基于DOCSIS的SNMPv3的代理和通用的SNMP跟踪调试选项。
该软件还具有灵活的应用程序的设计和直观的界面这是易于使用。用户界面包含了许多功能，这是还介绍了本手册。MG-SOFT的MIB浏览器已经为所有用户的需要监视或管理网络上的任何SNMP设备的管理使用SNMP检索和修改操作。此外，它让用户收到的SNMP陷阱，并通知已发送从通知任意SNMP设备或网络上的应用，或送他们到任意SNMP设备在网络上。
随着的MIB浏览器，您可以检索从SNMP代理与SNMP Walk操作的所有管理信息的值。你也可以检索对象的实例值逐一使用SNMP的单步走的运作。
为了发现所有远程SNMP代理，您可以使用遥控探索SNMP代理窗口。此外，你可以扫描每一个发现SNMP代理的MIB模块的实现，看看他们展示在扫描代理为实现MIB模块窗口。此外，在信息窗口可以连续监测对象的特定集合在一个或多个实例值SNMP代理。
您可以监视和查看在一个表中的所有实例的SNMP值表格的形式通过使用表视图窗口。
此外，如果你想监测和目前的数值管理的图形图表信息，您可以使用性能图窗口。
    随着的MIB浏览器，一个理想的一套（变量绑定多个变量绑定在PDU）可以修改或监控使用多变量绑定窗口。
    如果没有正确的MIB浏览器可以查询一个SNMP代理，您可以使用通用的SNMP跟踪窗口解码的SNMP的内容在网络上交换的信息和解决问题。
所附的MIB编译器可让您编译任何供应商特定的MIB文件。编译的MIB文件可以被加载并使用的MIB浏览器。一般来说，一个MIB文件通常是由一个供应商SNMP的管理器，并包含一个对象的描述在管理层次和对象属性的SNMP设备。 MIB文件作为一个负责管理该设备的路线图。
1.2 手册相关

本手册包含了基本的操作指令完成可以进行使用MG-SOFT的MIB浏览器专业版方案。它将帮助您了解如何运作的MIB浏览器和如何有效地使用它。
我们假设您已在Windows的基本操作熟悉环境，例如，如何选择菜单项，执行拖放和拖放操作,....
还要注意的是，几乎所有的MG-SOFT的MIB浏览器操作可以访问或以不同的方式开始，使用：

•主菜单（如SNMP/联系。这是一种短期的形式指令的意思是：要联系一个SNMP代理，点击SNMP的条目在菜单栏。在SNMP子菜单打开时，如果您选择联系人条目。）。
•工具栏按钮（例如，联系一个SNMP代理，点击联系远程SNMP代理工具栏按钮。）。
•弹出菜单（例如，联系一个SNMP代理，打开弹出由右击MIB树并选择联系人菜单条目。）。或
•键盘快捷方式（例如，按Ctrl +答：这意味着：联系SNMP代理，按住键盘上的Ctrl键和同时按A键。）。
在本手册，对行动的大多数访问是通过描述在菜单命令的使用。但是，您也可以使用任何上述快捷方式，当他们都可用。
1.3软件要求
有MIB编译器的MG-SOFT MIB Browser Professional Edition是一种在微软32位操作系统和Linux系统下运行的SNMP MIB Browser。

1.3.1 Windows操作系统

该软件的Windows版本已经过测试，在以下32位Windows操作系统：视窗95，视窗98，视窗ME的时，Windows NT，Windows 2000和Windows XP中。
     该软件需要至少32 MB内存（64 MB的奔腾处理器内存推荐）。的MSIE 4.0或更好的是用于访问某些需要在软件功能。
1.3.2 Linux操作系统

该软件的Linux版本进行了测试下列Linux操作系统：RedHat的7.1或更好，Mandrake的8.0或更好，的SuSE7.3或更高，Slackware的8.0或更好的和Debian 3.0或更高。对于最关心的是支持平台的最新资料，检查与当前的软件版本发布说明。在Linux平台上，软件需要至少64 MB内存（96 MB记忆体的Pentium处理器推荐）。
    另请注意，这对MG-SOFT的MIB浏览器预发布版本的Linux专业版不支持的图形展示值取自管理的设备（性能曲线图窗口）。此外，它不能接收SNMP陷阱，并告知通知从远程SNMP代理。
2.启动SNMP MIB Browser Professional Edition
2.1 启动MIB Browser

2.1.1 Windows操作系统

1.在Windows操作系统中，选择开始/程序/MG-SOFT的MIB浏览器/从Windows任务栏进入MIB浏览器。
2.当程序启动，MIB的浏览器专业版初始屏幕出现之后，欢迎使用MG-SOFT的 MIB的浏览器对话框（图1）。它显示的信息MG-SOFT的MIB浏览器，MG-SOFT公司和相关软产品。
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2.1.2 Linux操作系统
1.在基于Linux的操作系统： 
随着安装的KDE桌面，选择在任务栏K菜单和MG-SOFT的MIB浏览器/MIB浏览器项。
随着安装的GNOME桌面，GNOME菜单选择，和MG-SOFTMIB浏览器/MIB浏览器项。 
2.当程序启动，MIB的浏览器专业版
初始屏幕出现之后，欢迎使用MG-SOFTMIB的浏览器对话框（图1）。它显示的信息 MG-SOFT的MIB浏览器，MG-SOFT公司和相关软产品。 
3.要开始使用该软件，点击继续按钮。的MIB台式机浏览器出现（图2）。 
注意：您还可以通过输入'mgmibbpe一个'MG-SOFT的MIB浏览器终端窗口（例如xterm或兼容）。
2.2 MIB Browser 桌面
MIB的浏览器的外观设计和功能遵循一般的Windows公约为基础的应用。的MIB桌面上有一个浏览器标题栏，菜单栏，工具栏，状态栏，最小化，最大化和关闭按钮的MIB只和一些地区的具体浏览器。
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MIB的浏览器在桌面上，你可以切换3，一般标签的查询标签，MIB的标签，并平标签。显示的选项卡包括意见面板，框架或标签，其中包含任一MIB树的结构，结果SNMP操作，一组的MIB和加载或列表卸载MIB模块，屏操作的结果，如需详细这些地区的描述，请参阅帮助文件的MIB浏览器（帮助/帮助主题）。
菜单栏
菜单栏是一个附近的一个主要窗口，它包含菜单栏顶部如文件，编辑，查看,....项，如果您单击菜单项，每个菜单可以展开以显示它在分组的命令。该命令用来访问的方案和各种功能执行不同的操作。
工具栏
该工具栏包含一系列的按钮，提供一组快速访问最常见的菜单命令。
工作区
工作面积之间的工具栏和状态栏区。它具有查询，MIB和平标签，每个包含一个或两个框架与窗口板。 
状态栏
一个状态栏是一个在主窗口底部栏。在MIB台式机浏览器，它显示了当前选择的节点，OID的了SNMP数据包交换的数字，目前使用的协议，状态指示器和陷阱通知的指标。
3联系远程SNMP代理和查询各对象实例
为了监视或管理网络上的一个SNMP设备，你必须联络其SNMP代理。当你所接触的SNMP代理，你可以在执行检索所有对象实例的值与SNMP管理的设备步行运作
3.1联系远程SNMP代理
1在主窗口中，切换到查询标签。
2。到远程SNMP代理下拉列表中，键入IP解决远程SNMP代理，你想管理。
3点击与远程SNMP代理工具栏按钮或选择了SNMP/联系人条目。您还可以找到这项，在弹出式菜单，其中显示，如果您右键单击MIB的树。
3.2 MIB树节点选择
你可以选择任何在两种不同的方式MIB树节点。
第一种方法：
1在MIB树框架，扩大选择MIB树在展开弹出式菜单项。
2点击的节点上，您希望执行一个SNMP运作。 
另一种方法引导你直接到选定的MIB树节点MIB的树：
1右键单击该MIB树，并选择查找弹出式菜单项。
2到查找内容输入行中，键入节点的名称。
3单击查找下一个按钮。
4突出显示所需的节点出现在MIB树。

3.3检索所有对象实例的值
你可以检索其当前值的所有对象实例1管理的设备通过使用SNMP的支持行操作。要执行的SNMP行操作，您可以选择从任何节点MIB的树。要开始操作，发送一个SNMP的MIB浏览器GetNext请求所选择的对象到一个OID值SNMP代理。针对这一点，得到的OID和当前值一审是按照字典顺序选定的对象。为了识别和查询下一个对象的实例实施字典顺序，程序使用的SNMP GetNext请求与返回的OID针对前的SNMP GetNext要求。步行的SNMP操作，直到程序执行检索所选对象的所有实例和一个OID时停止返回值不再指定选定的，但其他一些对象。
3.3.1要执行操作的SNMP城
1在MIB树中，单击您想从哪个节点开始步行的SNMP操作。
请注意，您可以选择：
•在一个MIB子树（比如，'系统'）的MIB根节点浏览器将执行行动中的SNMP城整个子树（例如，'系统'子树）。
•阿柱状节点（例如，'ifInOctets'）。 MIB的浏览器将多次发送SNMP GetNext请求来检索选定的对象的所有实例柱状值。
•阿标节点（例如，'sysUpTime'）。 MIB的浏览器将查询只选定的对象，并显示其标量实例的值。
2从主菜单中，选择了SNMP/步行或点击进入步行远程SNMP代理的工具栏按钮。
3该方案在查询所需对象的实例SNMP代理，并显示在查询结果中的价值帧。
如果在执行操作的SNMP步行，MIB的浏览器来在一所不加载的MIB模块，它的任何定义的OID提示编译MIB模块要解决的OID搜索你对话框（图3）。
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要继续走的SNMP操作，选择其中一个选项：
 •是为所有 - 所有的MIB浏览器解决当前的OID走路和加载所有的MIB模块，解决这些OID的。
•是 - 搜索和加载的MIB模块，可以解决当前的OID。
•无 - 跳过解决当前的OID与继续运作。
•无所有 - 跳过解决当前走所有的OID。
注意：如果你想的MIB浏览器自动搜索的MIB编译模块和不提示您，请取消该提示的OID解决前MIB模块中的MIB浏览器首选项复选框搜索对话框|MIB的标签。 
    如果你希望程序执行操作的SNMP步行整个从所选对象的MIB树，检查，直到没有，这样或结束时的MIB的景在MIB浏览器属性对话框复选框（图4）。
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例如：
如何过使用SNMP代理单步运行查询所有SNMP代理中的对象，而不用系统子树？
联系SNMP代理通过使用SNMP/联系命令。在在MIB树中，单击该'系统'根节点的子树。使用SNMP的/步行菜单命令或右键点击'系统'节点，选择步行弹出式菜单项。在SNMP的MIB浏览器执行走在'系统'操作的子树。远程SNMP代理返回所有'的价值体系的子树和MIB对象实例浏览器将在查询结果框（图5）显示他们。
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4指定的SNMP协议参数
在本节中，您将学习如何指定的SNMP协议MIB的浏览器的参数时所使用的通信选定的SNMP代理。
重要的是你指定的参数正确，因为如果它们不匹配的SNMP代理，预期的参数代理人将拒绝回应。
您可以指定在SNMP协议的SNMP协议参数首选项对话框，您可以通过使用视图/SNMP议定书偏好命令或点击'锤'工具栏按钮。 
1要打开SNMP协议首选项对话框，选择在视图/SNMP协议偏好或点击进入SNMP协议偏好（锤）工具栏的按钮远程SNMP代理框架。
2 SNMP协议设定对话框（图6）。
你可以选择使用SNMPv1的，SNMPv2c或SNMPv3的协议版本通过选择适当的单选按钮的SNMP协议首选项对话框。
4.1使用SNMPv1的协议
1按一下SNMP协议SNMPv1的单选按钮版框。
2在总体框架，指定阅读社区字符串参数，它只会与SNMP用于获取，SNMP的GetNext和SNMP的GetBulk请求。
3指定设置社区字符串。该参数将只可用于SNMP设置要求。
4走进超时[s]输入行，输入超时值秒等候SNMP请求。
5进入转发输入行，输入的数量转发的等待SNMP请求。
6在端口号的下拉列表中，指定的SNMP端口号码，远程SNMP代理侦听。
7点击OK按钮。3.2 MIB shù jiédiǎn xuǎnzé
Nǐ kěyǐ xuǎnzé rènhé zài liǎng zhǒng bùtóng de fāngshì MIB shù jiédiǎn.
Dì yī zhǒng fāngfǎ:
1. Zài MIB shù kuàngjià, kuòdà xuǎnzé MIB shù
Zài zhǎnkāi dànchū shì càidān xiàng.
2. Diǎnjī de jiédiǎn shàng, nín xīwàng zhíxíng yīgè SNMP
Yùnzuò.
 
Lìng yī zhǒng fāngfǎ yǐndǎo nǐ zhíjiē dào xuǎn dìng de MIB shù jiédiǎn
MIB de shù:
1. Yòujiàn dān jī gāi MIB shù, bìng xuǎnzé cházhǎo dànchū shì càidān
Xiàng.
2. Dào cházhǎo nèiróng shūrù xíng zhōng, jiànrù jiédiǎn de míngchēng.
3. Dān jī cházhǎo xià yīgè ànniǔ.
4. Túchū xiǎnshì suǒ xū de jiédiǎn chūxiàn zài MIB shù.
超时值定义多少秒该方案为SNMP代理，以等待回应这一要求。当这个时代已经结束，程序，取决于价值重新传输参数，取消或重复查询。该转播值定义多少次重复的方案应在查询后首先超时。
4.2使用SNMPv2c协议
1按一下SNMP协议SNMPv2c单选按钮版框。
2在总体框架，指定阅读社区字符串参数，它只会与SNMP用于获取，SNMP的GetNext和SNMP的GetBulk请求。
3指定设置社区字符串。该参数将只一起使用SNMP设置要求。
4走进超时[s]输入行，输入超时值待SNMP请求。
5进入转发输入行，输入的数量转发的等待SNMP请求。
6在端口号的下拉列表中，指定的SNMP端口号码，远程SNMP代理侦听。
7要指定的SNMP GetBulk要求设置，检查使用Get -散装复选框。到非重读输入线，进入非中继器的数目和到最大重复输入行，返回的最大数量在获取大量数据包的变量绑定。注：如果您使用的主窗口的SNMP GetBulk运作，在'非重读值设置为0（0），否则方案将只返回一个实例不管'马克斯重复的价值。
8点击OK按钮。
非重读的值是变量绑定数目从一开始，多变量绑定列表中，其中只有一个实例返回。马克斯，
最大重复值是在字典的情况下产生的最大数量与SNMP GetNext经营秩序中的每个元素的多重变量其余绑定列表。
例如：如何正确地指定的‘非重读’和‘最大重复’参数和使用SNMP GetBulk操作返回多个实例对象？
在SNMP GetBulk是对SNMP GetNext操作优化。它有两个领域的警犬队的请求，在'非重读'和'最大重复'领域，这是不以任何其他SNMP PDU的（获取发现，GetNext，集）。在MIB的浏览器，您可以指定这些值参数在SNMP协议对话框偏好（查看/SNMP协议Preferences菜单项）。
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SNMP的MIB的浏览器GetBulk行动的主要窗口：
点击在MIB树（例如，节点的sysDescr'）你想从哪个开始运作。使用NMP/Get Bulk进入。要执行SNMP的GetBulk在主窗口中操作，您必须设置'非重读价值的SNMP协议对话框偏好零（0），否则该程序只返回一个值，因为不使用中继器，使只多变量具有约束力PDU的。你可以设置'最大，重复'参数的任何值为了确定对象的实例的最大数量返回在一个SNMP GetBulk包。如果，例如，将它设置为8，方案将返回相应的值，在8个实例字典顺序走在选定的对象的实例MIB树（图7）。
SNMP的GetBulk运作的多变量绑定窗口：
使用非中继器，使只多变量具有约束力PDU的。您可以通过使一个变量绑定列表这样的PDU在多变量绑定窗口（SNMP的/多变量绑定菜单项）。
   你可以在一个窗口变量绑定了MVB名单从主窗口拖动MIB树中的对象（见对使多变量绑定列表部分）。例如，您可以就三个标量对象（例如从'系统'子树，列表）和两个柱状物（如从'ifTable'表），所示图8。在SNMP协议首选项对话框，设置的非中继器的参数的值对应的数目列表中的标量对象。设置的价值最大，重复'的最大数量的实例（例如，'4'），你想检索字典顺序，其余两个柱状物。
SNMP GetBulk操作参数的一个设置：
非重读= 3最大重复= 4
变量绑定列表中的数= 5（3标和2个柱状对象）
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变量绑定列表中的数= 5（3标和2个柱状在您的对象）已设置的所有参数，请点击获取大容量可编程按钮在多变量绑定窗口。 MIB的浏览器发送在SNMP GetBulk与可变绑定清单的要求警犬队SNMP代理。首3在列表中，它的变量绑定检索与相应的价值只有一个对象实例，在为剩余的两个变量每次返回4对象
情况与他们的价值观（图9）。
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4.3使用SNMPv3的议定书
1走进超时[s]输入行，输入超时值待SNMP请求。
2进入转发输入行，输入的数量转发的等待SNMP请求。
3检查使用Get -散装复选框，并输入数量非中继器和返回的最大数量在获取大量数据包的变量绑定。
4到了SNMPv3的安全框架，指定用户配置文件名称和安全水平。
5如果你没有预先定义的用户配置文件，然后点击添加用户按钮。您也可以编辑当前选定的配置文件的用户点击编辑按钮。
6在SNMPv3的安全参数对话框打开（图10）。
7输入或编辑SNMPv3的安全参数，如描述在SNMPv3的安全参数部分，并点击确定按钮。
4.3.1 SNMPv3的安全参数
1进入用户配置文件名称输入用户配置文件的名称线。用户配置文件的名称，只是一个标签名称下，您存储个人资料，并没有影响了SNMPv3协议本身。用户配置文件的名称也将出现在用户配置文件名下拉列表在SNMP协议预置窗口。
2进入安全的SNMPv3的安全用户名用户名输入行。安全的用户名代表在一个格式，安全模型的独立用户。
3输入到输入行的SNMPv3的上下文语境的名称。
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该Diffie - Hellman密钥交换功能只在DOCSIS /卫生署及开发版的MIB浏览器。如需有关此功能的信息，检查的Diffie - Hellman密钥基于交换的DOCSIS的SNMPv3代理部分。
4通过代理进行沟通，以一个SNMP代理，您应检查语境引擎ID复选框，并指定语境的SNMPv3的引擎ID。如果复选框没有检查时，发动机自动计算上下文ID是用于该配置文件。要覆盖默认的上下文引擎编号，输入正确通过启动格式化的二进制值与行的“＃”的特色，继续与任何数目的字符代码在十进制，八进制（前缀0）或十六进制（前缀为0x）表示法。
例如：
下列四个值：
＃022 064 0357
＃1852239
＃0x12 0x34 0xef
＃022 52 0xEF
在输入线都将这样做;设置上下文引擎ID值0x1234EF。请注意该值：＃＃18 52 239
在输入行很可能是不正确的，因为它代表下面的ASCII不带引号的字符串（）：“＃18 52 239”。
5检查SNMP的端口号复选框，并指定到下拉列表SNMPv3的端口号。如果这复选框未选中时，在指定的端口号SNMP协议首选项对话框用于这一配置文件。
6选择从SNMPv3的认证协议认证协议下拉列表，然后点击更改密码ñ身份验证按钮，这将开放身份验证协议对话框中的密码（图11）。
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7。进入第一线和密码输入密码然后确认输入的密码一致确认下文。
8。点击OK按钮。为验证密码协议对话框关闭。
9。选择从隐私SNMPv3的隐私协议协议下拉列表，单击更改密-隐私按钮。
10对于隐私协议对话框密码出现。至在此对话框中设置的参数，重复步骤7和8。
11点击确定按钮以关闭SNMPv3的安全性参数对话框。
12安全级下拉列表，在SNMP协议首选项对话框，显示选定的安全级别。
4.3.2指定密码或安全密钥
提供的MIB浏览器和一个用于输入密码的两种方法方法进入了SNMPv3的认证和安全密钥隐私协议。 
•如果密码输入，MIB的浏览器将计算安全密钥所需的SNMPv3的认证或隐私协议从给定的密码，按算法定义了基于用户的安全模型（USM镜头）版本的简单网络管理协议3
文件文档（RFC 2574）。
•如果一个安全的关键是进入，MIB的浏览器不适用USM的算法。相反，如果不本地化认证或隐私的SNMPv3的密钥复选框安全参数对话框不是（！）检查，军情局浏览器仅适用于定位算法的安全密钥对输入的安全密钥，然后使用本地化安全密钥同SNMPv3的代理进行通信。如果该复选框被选中，使用安全的MIB浏览器主要因为它是进入。
要以纯ASCII文本密码输入
1进入密码输入行，输入密码，它必须是一个纯ASCII文本（例如，'AuthPassword'）。
2在ASCII文本输入密码，注意出现在蓝该对话框（图11）的底部。
3 MIB的浏览器将计算从给定的安全密钥根据密码算法中定义的用户基于安全模型（USM镜头）的版本简单的3网络管理协议文件文档（RFC 2574）。
在密码输入十六进制转储格式
1进入密码输入行，输入一个十六进制转储密码。这是通过在进入'＃'字符开始的输入线和增加十六进制代码的列表。这方法允许非打印的密码进入。（例如，'AuthPassword'输入应该是：'＃0x410x75 0x74 0x68 0x50 0x61 0x73 0x73 0x77 0x6f0x72 0x64'）。
2输入十六进制转储格式注意密码显示在蓝色在对话框的底部。3MIB的浏览器将计算从给定的安全密钥根据密码算法中定义的用户基于安全模型（USM镜头）的版本简单的
3网络管理协议文件文档（RFC 2574）。
功能仅当启用权威性/隐私二进制编辑复选框的关键MIB的浏览器首选项对话框（常规选项卡）被选中。否则，编辑键按钮，在对认证/隐私协议对话框密码，不会显示。
要输入安全密钥
1在MIB浏览器首选项对话框，常规选项卡，检查启用的auth /隐私二进制键编辑复选框。
2在密码验证/隐私协议对话框框中，单击编辑键按钮。二进制关键认证/隐私协议对话框出现（图12）。
3。为验证/隐私协议对话框二元关键已是16盒（MD5编码）或20（沙）每个领域，一字节（字节）的安全的关键。
4。进入该领域的安全密钥。
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5点击确定按钮以关闭二进制关键认证/隐私协议对话框。
6输入的是二进制的基调出现在以蓝色底部的密码验证/隐私协议对话框。
如果不本地化的SNMPv3的安全对话框参数认证或隐私键复选框框被选中，MIB的浏览器不会（！）计算的安全关键，从给定的输入。 MIB的浏览器将对与安全的关键因素，因为它是进入沟通。
如果不本地化的SNMPv3的安全对话框参数认证或隐私键复选框框未选中，MIB浏览器适用的安全密钥算法对输入的本地化安全的关键然后使用同SNMPv3的代理沟通的本地化安全的关键。
欲了解更多详情查询版本的简单3基于用户的安全模型（USM镜头）网络管理协议文件文档（RFC 2574）。
4.3.3 Diffie - Hellman密钥交换为基础的DOCSISSNMPv3的代理
要配置的的Diffie - Hellman的大量基础的SNMPv3剂，如在一个电缆调制解调器系统的情况下，以DOCSIS /卫生署及镁软的MIB浏览器开发的版本允许您使用Diffie - Hellman密钥交换方法。
要使用密钥交换之间的MIB的Diffie - Hellman的方法浏览器和一个SNMP代理：

1打开SNMP协议首选项对话框（查看/SNMP协议Preferences菜单项），然后点击添加用户或修改用户按钮。在SNMPv3的安全性参数的对话框显示。
2在显示的SNMPv3的安全参数对话框，指定所有的安全参数（见SNMPv3的安全性参数部分除外）的密码认证和隐私协议。
3检查的Diffie - Hellman密钥交换复选框启用的Diffie - Hellman密钥交换功能（图13）。
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4走进经理随机输入行，输入管理者的随机16进制数（'0 X的前缀）符号开始以'＃'。
5请确保不要认证和本地化隐私权键复选框被选中。
6点击确定按钮以关闭SNMPv3的安全性参数对话框。 MIB的浏览器和选择SNMP代理执行的Diffie - Hellman密钥点火运作。
注：如果的Diffie - Hellman密钥交换复选框被选中，点火后进行的关键是在每一个确定按钮SNMPv3的安全参数设定对话框或SNMP协议框。同样的情况为每一个SNMP代理的IP变化地址。
5负荷的MIB浏览器MIB文件 
一个设备的供应商通常提供的MIB文件，其中包含一个 对象的层次和对象属性的描述，对 管理的设备。在本节中，您将学习如何编译此 供应商特定的MIB文件，并为更有效的管理，负载 他们到的MIB浏览器。 
如果你已经编译的MIB文件，跳过要编译MIB文件 部分。 
 5.1编译MIB文件 
要编译MIB文件，您必须使用的MIB编译器的应用。 MIB的 编译器是一个程序，转换成二进制文件的MIB文件 然后可以加载到的MIB浏览器。 
要启动镁软的MIB编译器，单击运行镁软的MIB 编译器工具栏按钮或行动/MIB编译器的运行 命令。桌面上出现的MIB编译器。 
1。在MIB编译器的主菜单，选择文件/编译 入境或点击工具栏按钮编译MIB文件。该标准打开对话框。 
2。选择您希望的MIB文件编译并点击确定 按钮。打开对话框关闭。 
3。 MIB编译器的编译选择的文件。已编译的MIB 文件显示在一个MIB组视图（图14）。
4。选择文件
保存项保存编译MIB模块。  
注：如需有关程序和编译的详细信息MIB文件，检查MIB编译器的帮助文件。
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5.2要加载的MIB模块
一旦你编译的MIB文件，你可以加载到他们MIB的浏览器。
1在MIB浏览器主窗口，切换到MIB的标签。
2在较低的窗口面板，切换到MIB模块选项卡。
3点击了MIB模块列表刷新内容工具栏按钮。
4选择所需的列表点击其MIB模块名称（图15）。
5要加载突出的MIB模块，您只需双击单击它或使用选择工具栏上的负荷MIB模块按钮或负荷弹出菜单命令。
注意：要选择多个MIB模块，按住Ctrl键键盘和单击所需的MIB文件名。
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5.3要保存到的MIB MIB模块组
您可以储存两个或多个MIB模块，以一个MIB组和后负荷从该组中的所有MIB模块一次。
1在MIB浏览器主窗口，切换到MIB的标签。
2在MIB模块视图中，选择并加载MIB模块你想保存到一个MIB组。
3当加载完成后，加载的MIB模块列表出现在加载MIB模块框架。
4右键单击加载MIB模块内的框架，并选择保存的MIB组弹出式菜单项。
5输入新的组名称对话框（图16）。
6键入所需的名称为新的组或选择它从下拉列表。
7点击OK按钮。
8此次与MIB模块的MIB组的名称出现在MIB的团体的看法。
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5.4要加载的MIB集团
1在MIB浏览器主窗口，切换到MIB的标签。
2用鼠标点击了MIB组，您希望从MIB中加载组标签的看法。
3选择加载弹出式菜单项（图17）。
4 MIB的浏览器加载的所有选定的MIB MIB模块小组。
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5.5重命名的MIB集团
你可以从MIB中组查看任何组的名称。
1在主窗口中，切换到MIB的标签。
2用鼠标点击了MIB组，您希望重新命名，并选择重命名的MIB组弹出式菜单项。
3进入编辑标签了MIB组的新名称。
5.6要删除的MIB集团
1在主窗口中，切换到MIB的标签。
2用鼠标点击了MIB组，您要删除，并选择删除的MIB组弹出式菜单项。
3确认删除点击是按钮。
4 MIB的浏览器将删除所选的MIB组。
6使用SNMP GET查询对象的实例要求
在SNMP Get请求检索信息的价值管理从SNMP代理，这个请求时使用的对象的OID实例是已知的。在本节中，您将学习如何查询通过使用SNMP Get操作SNMP代理。 
6.1 SNMP的找对象的请求数量
1在主窗口中，切换到查询标签。
2到远程SNMP代理下拉列表中，指定你想管理的远程SNMP代理的IP地址。
3如有必要，调整的SNMP访问的SNMP参数协议首选项对话框（见指定的SNMP协议参数一节）。
4联系远程SNMP代理通过使用SNMP/联系人条目。
5在MIB树中，单击节点，您想查询。
注：选择的节点必须是一个标量对象。
6选择了SNMP/获取项。
7选定的对象实例的值显示在查询结果的框架。
注意：如果所选的对象并不在查询SNMP代理执行，MIB的浏览器打印的错误代码是从收到的SNMP查询代理。
6.2 SNMP的找对象请求柱型
如果在MIB树中选择的节点是一个柱状的对象，过程是不同的：
1重复步骤1到4中描述的查询对象实例通过使用SNMP Get请求部分。
2在MIB树中，单击柱状节点，你想查询。
3选择了SNMP/获取菜单项和子菜单的获得进入显示器。
4在子菜单，选择：
•选择实例 - MIB的浏览器将搜索所有可用选定对象的实例并显示他们在选择表实例（第）窗口（图18）。选择一比如从列表中双击它或者点击使用选择工具栏按钮的实例。
•提示实例 - MIB的浏览器将打开例如要查询对话框（图19）。指定所需实例并单击确定按钮。
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5 MIB的浏览器查询指定实例的选择柱状对象与SNMP Get请求，并显示其值在查询结果的时限。
例如：
如何由一个特定的SNMP代理使用SNMP的Get操作来检查对所选接口收到字节数？
首先，请通过使用SNMP/联系SNMP代理命令。在MIB树中，单击'在ifInOctets'柱状节点'ifEntry'表行。使用SNMP/获取/选择实例命令。在选择表实例对话框（图18），显示一个列表的可用指标。选择指数（例如，数字9）指定的接口，你想查询并双击它。该选择表格实例对话框关闭。 MIB的浏览器查询选定的对象实例（'ifInOctets.9'与SNMP）获取请求并显示它的价值（即所收到的字节总数选定的接口）在查询结果的时限（图20）。
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7使用SNMP查询对象的实例GetNext请求
通过使用SNMP GetNext请求，您可以查询的对象例如在一个SNMP代理，在字典的顺序如下实例您已在MIB树中选择的对象。
7.1标量对象的SNMP GetNext请求
1在主窗口中，切换到查询标签。
2到远程SNMP代理下拉列表中，指定你想管理解决远程SNMP代理的IP。
3如有必要，调整的SNMP访问的SNMP参数协议首选项对话框（见指定的SNMP协议参数一节）。
4联系远程SNMP代理通过使用SNMP联系命令。
5在MIB树中，单击一个标节点在MIB树以前的节点，您希望通过SNMP来查询GetNext请求。
6选择了SNMP/找下一个菜单项。
7该对象的实例的值，在字典顺序遵循选定对象的实例会显示在查询结果的框架。
7.2 柱状对象的SNMP GetNext请求
如果在MIB树中选择的节点是一个柱状的对象（例如： 'ifInOctets'），你必须指定，而它的实例程序要查询（例如，'ifInOctets.9'）。请注意，当程序查询对选定的柱状对象实例使用SNMPGetNext请求时，它不会返回所选实例的值（例如，'ifInOctets.9'），但下一个对象的实例（例如，'ifInOctets.10'）在表中执行。
[image: image20.png]MG-SOFT MIB Browser Professional Edil
Fio Edt Vew SNWP Action Tools Window Help

ol 2@ 8@ i |F|E| & B[ a

Quey |Me | Ping |

 Remote SNMP agent Spit
193771873 ] B I vetical
MIB e il
TmEn K|
e, =
& i, 7] Contact
& ims 2{F wak

@ M §la prompt For OID...

ooy resuls

[Remote address: 193771679 port 181 tansport: |
lLocal address 163.7.157.172 port 117 angport:
Protosol varson: SHMP1

[Oparation: Gat et

[reguest bincing

1 index ol

[Respanse bindin

1 induc ! (nte

T
onse.

W s g e Vari i

© ipy 2B Pl Vo s »

& it T Expand
1018y colopse

2 R e

query agent 193.77.187.9 fished. A& Togge Booknark

SNMPV

000 [&





1重复步骤1到4中描述的SNMP Get请求为标量对象部分。
2在MIB树中，单击柱状节点，你想查询。
3使用SNMP/获得在主菜单或下一个命令获取在下一个弹出式菜单命令（图21）。该GetNext子菜单显示。在GetNext子菜单，选择：
•没有实例 - MIB的浏览器查询初审选定的柱状物体。
•选择实例 - MIB的浏览器显示所有列表选定柱状对象可用实例被管理的SNMP代理。选择所需的实例通过双击它。
•提示实例 - MIB的浏览器打开例如要查询对话框。指定所需的实例并单击确定按钮。
4。该到SNMP GetNext请求的响应被显示在查询结果的时限。
例如： 
之间有什么区别获取的SNMP和SNMP GetNext行动，如果您执行相同的节点（例如它们'，sysN 节点，以检索一个管理行政分配的名称 设备）？ 
SNMP和SNMP GetNext操作的不同之处是在响应中收到来自SNMP代理。
通过这个例子中，你将看到的SNMP Get操作retur 在该日已在选定的对象实例的值 MIB树，其请求的OID已发送到SNMP 代理。同时，SNMP的Get下一步操作不会返回 实例的值选定的对象，其发出的OID是雷克 但在字典的对象选择的顺序如下对象。 
要检索的'数据类型为sysname'与SNMP对象值获取行动中，第一次接触使用的SNMP/SNMP代理 联系命令。点击'数据类型为sysname'节点在MIB树在SNMP/获取命令。 MIB的浏览器发送的SNMP获取 要求选定的对象（'数据类型为sysname'）到SNMP代理。在 对此，获取选定的对象实例的值 （'数据类型为sysname'），并显示在查询结果框起来（图22 这种情况下，返回的值是行政指派南 被管理设备（例如，'CiscoSwitch1'）。 要看到差距获得之间的SNMP和SNMP GetNext 行动中，点击'数据类型为sysname'节点，这一次再次使用SNMP的/GetNext命令。 MIB的浏览器发送的SNMP GetNext要求选定的对象（'数据类型为sysname'）到SNMP代理。该代理人不返回选定的对象，而是价值的实例下一个对象（'不再使用'在字典顺序执行）该设备。结果显示在查询结果的时限（如，'镁软实验室，马里博尔'，图22）。
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8 SNMP单步操作
SNMP单步操作可用于检索的OID以及在实施任何一个对象的实例的当前值管理的设备。它是用来作为一种替代步行到SNMP运作。在SNMP步行操作，程序会自动查询的对象实例具有SNMP GetNext整组行动没有停止。另一方面，单步的SNMP步行操作允许你更容易控制查询，因为你有遍历的情况下手动发送SNMP GetNext请求每一个对象的实例。每个SNMP GetNext请求使用的OID响应返回到以前的GetNext请求。
8.1执行SNMP单步操作
1选择了SNMP/提示的OID项。该提示OID的对话框（图23）。
2在远程SNMP代理输入行，指定远程SNMP代理的IP地址。
注：如有必要，调整的SNMP访问的SNMP参数协议首选项对话框（见指定SNMP协议参数一节）。
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3。从OID的下拉列表，指定的OID值对象实例，你想查询。
注意：您也可以选择在MIB树的OID点击从MIB树的OID选择工具栏按钮。在选择对象标识符窗口。展开MIB树，并选择OID的通过双击相应的节点。
4。检查结果再利用的OID复选框。经过查询与在SNMP GetNext请求，在OID值下拉名单将更新的OID在收到的答复。
5。请确保关闭后收到响应复选框未被选中，这样你就能够继续与手术后收到响应。
6。点击获取下一步按钮。
注：如果您使用SNMP获得批量的要求，一些答复定义在输入行中重复最多的SNMP协议偏好（对话框/获取，散装设置帧）返回。如果重用结果的OID复选框被选中，最后在GetBulk包的OID返回用于他下一个查询。
7。该到SNMP GetNext请求的响应被显示在查询结果的时限。在提示对话框中的OID，MIB的浏览器更新了与输入行的OID值最后的OID收到回应。
8。你可以根据自己的喜好继续通过单击下一步按钮获取程序查询对象的实例很多。
如果你希望程序显示来自远程SNMP代理只的反应，检查日志只响应复选框。否则，程序将显示请求和响应。检查日志反应标记复选框，如果你想分离的方案，以显示之间的步骤。
例如：
如何查询一个通过使用'ifTable'一个所有对象实例单步走的SNMP操作？在MIB树中，单击'ifTable'表节点。使用SNMP/对于OID的指挥和OID的提示提示对话框打开。如果需要，输入代理的IP地址，并保证结果，该重用的OID复选框被选中并且关闭后收到响应复选框被选中。然后点击GetNext按钮和MIB浏览器发送的SNMP GetNext请求到SNMP代理。作为回应，MIB的浏览器获得的OID和相应的价值在'ifTable'实施的第一个实例。在查询结果的框架，它显示的名称和当前值的质疑实例（例如，'ifIndex.1（整数）1'，图24）。
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在提示对话框中的OID，MIB的浏览器更新的价值OID的下拉列表中的OID与收到的回应，这字典顺序如下的OID的请求发送。如果你多次点击GetNext按钮，您可以查询所有对象实例的'ifTable'。
9修改通过使用SNMP对象实例的值设置操作
通过使用SNMP设置操作时，您可以配置和控制通过修改对象实例的值在其网络设备SNMP代理。在本节中，您将学习如何改变一个对象的值例如在远程SNMP代理。
9.1设置在远程SNMP对象实例的值代理人
1。在主窗口中，切换到查询标签。
2。到远程SNMP代理下拉列表中，键入或选择该SNMP代理，您希望管理的IP地址。
3。如有必要，在调整参数的SNMP访问SNMP协议首选项对话框。它打开时选择查看/SNMP协议Preferences菜单项。看到指定的SNMP协议参数部分。
注意：请务必正确选择或输入设置社区字符串。只有正确指定此参数时，SNMP代理商将承认作为社会的一员，你也会让你去管理它。
4。联系远程SNMP代理通过使用SNMP/联系命令或远程SNMP代理联系工具栏按钮。
5。在显示的MIB树在MIB树面板中，单击对象实例的值，其中你想修改的SNMP设置操作。
注意：对于SNMP设置要求超过一个OID在警犬队，您有约束力应使用多变量绑定窗口。看到指示SNMP设置请与多变量绑定部分。
6选择工具/进入设置窗口。在一柱状案件节点，选择表实例窗口，您必须选择通过双击它的实例数目。
7设置对话框（图25）。
8在值设置下拉列表中，输入或选择值，您要设置。选择适当的语法句法框架。
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如果MIB文件指定预定义值目前选定的对象，你可以选择在选择他们对于价值对话框（图26）。
为了做到这一点，请单击工具栏上选择从值列表 按钮。对于出现的对话框中选择的价值。选择一值，然后单击确定按钮。
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9当所有参数被指定，单击设置价值远程SNMP代理工具栏按钮。该方案执行SNMP设置操作。
10在SNMP设置操作的结果显示在查询结果的范围内，主窗口。
注：还有其他方法可以打开设置对话框，并进行SNMP设置操作。在步骤6中，您可以使用SNMP/集命令，在远程SNMP代理工具栏按钮或选择设置值设置MIB树弹出式菜单项。当设置对话框打开，继续从第7步。
例如：
如何使用SNMP设置要求改变行政指定名称的管理设备（'数据类型为sysname'）？
联系SNMP代理，使用SNMP/联系命令。在在MIB树，点击'数据类型为sysname'节点，并使用工具/集窗口命令打开设置对话框（图25）。在值设置下拉列表中，输入新名称的管理设备（例如，'tinak.mg - soft.si'），并点击设置值在远程SNMP代理工具栏按钮。 SNMP代理设置新值在'sysName.0'对象的实例和MIB浏览器打印出新分配的名称在查询结果框（图27）。
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9.2 SNMP多变绑定设置请求
在本节中，您将学习如何做一个多变量列表绑定，以及如何执行的SNMP设置操作使用多变量绑定窗口。
9.2.1使多变量绑定列表
为了使在多变量绑定变量绑定列表窗口中，执行下列操作：
1。如有必要，重复步骤1至4描述为集对象实例的值在远程SNMP代理部分。
2。按一下在MIB树节点。
注：在一柱状节点的情况下，看到插入柱状节点部分。
3。选择SNMP/多变量绑定入境主菜单。窗口的多变量绑定出现（图28）和选定的对象是插入窗口面板。
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4右键单击该对象的名称显示在弹出式菜单，选择编辑条目。选择对话框（图29）。
5如果所选的对象是一个标量对象，添加一个'.0'（点零）后缀中的OID下拉列表OID值。

6输入（或选择从价值下拉列表）的值应设置为指定的对象实例。选择在适当的语法句法框架。
注意：如果指定的MIB文件预先确定的当前值选定对象，单击选择从值列表工具栏按钮并选择一个值。
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7点击确定按钮以关闭选择对话框。
8 MIB的浏览器插入新指定的对象实例名称（例如，'sysContact.0'），语法和值将多变量绑定窗口（图30）。
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柱状节点插入
如果你要插入一个柱状节点，您必须指定例如，你的价值要修改。
1在主窗口中的MIB树中，单击一个柱状节点（例如，'ifAdminStatus'）或1行节点（例如，'ifEntry'）。
2使用SNMP/多变量绑定/选择例如菜单项。在选择表实例窗口出现。
3选择通过双击所需的实例适当的索引。选定的对象实例中显示在多变量绑定窗口。该实例对象是一个后缀表示添加到该对象的名称（例如，'ifAdminStatus.2'）。
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正如图31所示，后缀添加到OID值或名称
一个对象可以是：
-. 0（指示一个标量对象的实例）
-. 1，0.2，0.3 ,.... （指着一柱状对象的实例）。
如果您插入一个柱状或行对象到多变量绑定通过拖动窗口从主窗口中，或者如果您插入它通过使用新的弹出式菜单命令的多变量绑定窗口中，您必须手动指定实例数： 
•如果您已插入的拖动一个对象•柱状或行从主窗口：
1右键单击该对象的名称，并选择编辑弹出菜单项。此外，您只需双击对象的名称和选择对话框将出现。
2在指定的OID下拉列表对象实例添加后缀或若干实例的OID对象（图32）。
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•如果你想通过使用添加新弹出一个柱状对象菜单命令：
1使用新的多变量绑定的弹出菜单命令。选择对话框显示。
2在OID的下拉列表，指定对象的OID您要添加到列表并定义该实例一个后缀（图32）。
对象的实例必须指定，否则将SNMP设置操作失败。
添加更多的对象
1右键单击在窗口和多变量绑定选择新的弹出式菜单项。选择对话框出现（图29）。
2进入与下拉列表输入行的OID，指定的OID该对象实例或选择在选择它的MIB树表实例窗口（单击从MIB树的选择的OID工具栏按钮）。
注：标量对象的情况下，确保OID的后缀'.0'。在一柱状物体的情况下，选择在选择实例表实例窗口或指定到该对象的OID。见插入柱状节点。
3在值下拉列表中，指定的值应设置并选择在适当的语法句法框架。
4点击OK按钮。该对话框关闭，选定对象实例的新值插入到变量绑定列表。
5重复步骤1中的程序，以增加更多的变数到列表绑定。
插入对象组
1如有必要，重复步骤1至4描述为集对象实例的值在远程SNMP代理部分。
2在MIB树中，单击一个子树的根节点（例如，'系统'或'ifEntry'）的对象，你想进入插入变量绑定列表
3使用SNMP/多变量绑定命令。在一个表的情况下，按一下选择子菜单项实例并选择插入表格实例窗口实例。
4在多变量绑定窗口。 MIB的浏览器插入到选定的一组中的对象多变量绑定窗口面板。
5右键单击该对象的实例名称，你想执行SNMP设置操作，并选择编辑弹出菜单项。选择对话框（图29）。
6在值下拉列表中，指定的值应设置并选择在适当的语法句法框架。
7点击OK按钮。该对话框关闭，选定对象实例插入到多变量绑定名单的新值。
8重复步骤5到7为每个对象实例，它的价值你想设置。
 9.2.2为了执行SNMP设置操作多变量绑定
随着窗口的多变量绑定的帮助，你有提出了变量绑定列表，您可以执行的SNMP设置操作与一个SNMP设置的要求。
要执行SNMP设置操作，执行下列操作：
1。单击向下箭头按钮，旁边的获取/取得下一个/获取散装/设置/陷阱/通知可编程工具栏按钮，选择设置操作类型，然后点击工具栏按钮的设置（图33）。
2。 MIB的浏览器发送的所有变量绑定包远程SNMP代理。当它收到的回应，它显示在多变量的更新值绑定窗口面板。
注：如果是绑定任何颜色红色，SNMP设置操作已经失败。前往槽描述程序的进行多个变量绑定列表再次，以检查是否你有任何失误。
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例如：
如何更改名称和管理的SNMP代理位置 一SNMP设置的要求？ 
这是可能通过使用多变量绑定窗口。 在MIB树中，单击'数据类型为sysname'节点，使用SNMP/多变量绑定命令。在多变量 绑定窗口打开，插入'数据类型为sysname'对象。用鼠标点击 对象名称并选择编辑弹出菜单项，打开 选择对话框（图29）。添加一个'.0'后缀中的OID的OID 下拉列表。在值下拉列表中，输入新名称 代理人（例如，'tinak.mg - soft.si'）。点击确定按钮，新在多变量绑定窗口值显示。 
要设置一个代理，点击新的位置'不再使用'节点在主窗口中，按住鼠标按钮并拖动到选定的对象在多变量绑定窗口。现在，右键单击该对象名称并选择编辑弹出菜单项，打开选择对话框。添加'.0'后缀的OID，并输入新的位置到值的下拉列表（例如，镁软马里博尔）。点击OK 按钮和新的值将显示在多重变量 绑定窗口。最后，您可以发送SNMP设置的要求。点击 向下箭头按钮，旁边的获取/取得下一个/获取散装/设置/陷阱 /通知工具栏按钮，选择设置操作类型，然后点击设置 工具栏按钮。 SNMP设置操作执行和新 指定代理人的名称和代理人的位置都显示在多变量绑定窗口面板（图34）。
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9.3解决执行SNMP设置操作时的问题 
有时MIB的浏览器无法顺利执行SNMP设置行动中，SNMP设置请求超时或错误消息返回从SNMP代理。要解决此问题，请检查以下参数是正确指定和改变他们，如果必要的：
1。检查在SNMP协议的社区名称首选项对话框。您可以修改一个SNMP值代理人只有在社区的名称是正确的。
2。在MIB节点属性窗口（查看MIB的节点属性项），其中检查对象的值要修改有写访问（读写，只写或只读创造最大访问）。请注意，与'对象只读'最大访问不能修改。
3。请确保您使用的是正确的OID。实例一个对象，必须以'0.0'后缀指定标量对象和一个后缀为柱状物体的有关。
4。检查是否要设置的值是正确定义。
5。如果您使用的是多变量绑定窗口SNMP设置操作，确保所有变量在列表中绑定有写访问权限，正确指定实例和正确的价值观是要设置（见多变的SNMP SET请求绑定部分）。如果变量绑定列表中包含至少有一个变量绑定，不履行这些要求，操作将失败。 
10探索远程SNMP代理
在本节中，您将学习如何发现积极的SNMP代理通过使用远程SNMP代理发现窗口网络。
10.1探索远程SNMP代理
1。选择工具/发现窗口进入打开远程SNMP代理发现窗口（图35）。
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2。进入指定所需的IP范围的IP发现到第一个地址输入地址线探索为探索和最后一个地址输入线。
3。调整一下其他SNMP访问参数SNMP协议设定工具栏按钮，旁边的上次报告中发现输入行。 MIB的浏览器将发现只有代理人回应选定的SNMP访问参数（SNMP协议版本，社区，端口号）。
4。单击启动远程SNMP代理发现工具栏按钮。
5。 MIB browser显示一个列表发现SNMP代理（图36）用自己的系统名称，地址和一些其他财产。
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注：每个列可以按升序或降序排序单击列的标题。
10.1.1为了重复不同的IP发现操作范围
在当前显示的远程SNMP代理发现窗口，进入一个新的IP范围内发现并点击刷新工具栏按钮。该方案清除旧，并显示新的列表清单发现其性能与SNMP代理。

10.1.2为了重复发现操作不同SNMP的访问参数
重复不同的SNMP访问发现操作参数，执行下列操作：
1在当前显示的远程SNMP代理发现窗口中，单击工具栏上的SNMP协议偏好按钮。
2。 SNMP协议出现的选项对话框您可以指定新的访问参数。
3。点击刷新工具栏按钮。该方案清除名单，发现并显示新的代理人回应选定的SNMP访问。
注：远程SNMP代理发现窗口的状态栏显示接获的新的和被发现的远程SNMP代理总人数（图37）。
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你可以得到更多的信息发现从SNMP代理远程SNMP代理发现窗口的列表，如果你：
1。双击某一个列表中的SNMP代理线。
2。 MIB的浏览器打开含有更多的信息窗口
有关此代理。该监控的SNMP代理在信息窗口节会告诉你更多对使用的信息窗口。
例如：
如何发现，这在一个特定的SNMP代理的IP范围使用SNMPv2c协议版本？
通过使用工具的远程SNMP代理发现窗口/发现窗口菜单项。指定的IP范围，上你想发现的SNMP代理。要打开SNMP协议首选项对话框，单击SNMP协议偏好工具栏按钮。在SNMP协议版本框，选择SNMPv2c单选按钮，然后点击确定按钮。单击开始远程SNMP代理发现在远程工具栏按钮SNMP代理和MIB浏览器发现窗口将显示一个列表SNMP代理，一个特定的IP范围，使用SNMPv2c协议版本（图38）。
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11监视器窗口中的SNMP代理
在本节中，您将学习如何使用信息窗口持续监控一个或多个SNMP代理和检索所需的值。
11.1为了监测信息SNMP代理窗口
1。在主窗口中，切换到查询标签。
2。在远程SNMP代理下拉列表中，指定IPSNMP代理地址，你要监视。
3。如有必要，在调整参数的SNMP访问SNMP协议首选项对话框（视图/SNMP协议首选项）。
4。在MIB树中，单击一个节点或一组节点，您想查询使用信息窗口。
5。在主窗口中，选择工具/新的信息窗口项。
6。 MIB的浏览器打开信息窗口。它显示一个列表选定的对象实例，用自己的名字，语法和电流值（图39），并多次查询它们。
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注：如果您选择了MIB树的根节点（'MIB树'）在主窗口，并打开一个信息窗口，MIB的浏览器将显示所有的对象名单在管理的设备实施情况。
11.1.1添加，删除或编辑信息OID的窗口
你可以添加，删除或编辑任何指定的OID号码对象实例，你要监视的信息窗口。
点击信息窗口属性工具栏按钮。信息窗口属性对话框。它包含了所有的OID对象名单当前在信息窗口和监测情况下，查询操作类型信息为每个实例（图40）。
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要添加到列表的OID
1点击添加按钮。
2选择要查询的OID对话框（图41）。
3在开始的OID下拉列表，指定对象，您想补充。或者，您可以单击选择的OID从MIB树的工具栏按钮，并选择在MIB树的OID。
4。在查询操作模式框，选择一个以下为选定的OID查询操作类型：
•查询对象同享要求 - 查询指定对象实例的SNMP GET请求，其中检索了这同一个对象实例的值OID的请求被发送。
•查询从开始得到整个对象树，未来或联欢会散装 - 查询在与MIB树的所有对象实例SNMP的GetNext或GetBulk从对象的要求在开始指定的OID下拉列表。
•从开始查询对象得到整个子树，下一个或获得散装 - 查询所选择的所有对象实例分树与SNMP GetNext从请求或GetBulk对象指定在开始的OID下拉列表。
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•查询范围从开始到对象范围对象同享下一个或获得散装 - 查询在MIB中的所有对象实例树在开始的OID从下拉指定的对象名单中指定的OID范围下拉列表中的对象与GetNext或GetBulk要求。
•查询表与具体实例得到，下一个或获得散装 - 仅查询一个表的特定实例与GetNext或GetBulk要求。
•查询与特定的范围对象的实例表与get -下一个或获得散装 - 查询指定从该表中指定的实例对象的开始OID的下拉列表中指定的对象的范围OID的下拉列表或GetBulk的GetNext请求。5点击OK按钮。选择要查询的OID对话框关闭并与查询操作类型的新的OID信息添加到当前使用OID的列表。
删除的OID
1从目前使用的OID的列表，选择你的OID要删除。
2点击删除按钮。 OID的被删除。
编辑的OID
1按一下您的OID要修改。
2单击编辑按钮。选择要查询的OID对话框出现。
3在开始指定的OID下拉列表中的新OID或更改在查询操作查询操作模式模式的框架。
4点击确定按钮以关闭选择要查询的OID对话框。
注：由于默认设置按钮，以保存新指定的设置设置为默认的OID OID的。的OID的设置默认将使用如果您打开一个新的信息窗口通过使用远程SNMP代理信息的主要窗口工具栏按钮。
5点击确定按钮以关闭信息窗口属性对话框。
6新成立的OID值指定的对象实例是插入信息窗口面板（图42）。
[image: image41.png]|0 @[ B tdew s i,
1

ebesc0 ocims M 406 Fory § Mo 8 Sepsg 4.
sleaiDO od emegries 71111311

el ks Qdus ONET4 000

eCortac 0 ot w7878 bl

sane oden ek PASIEE 6168 Dedd.

S e waARIEE et

T nz "

haretiona 2 2 w

Pyuadsen 2 e COCOEAI 268 pest

AEAAI 1001 peas 127001

(000 i e [ o [ e A A e




您可以更改SNMP代理，目前监测显示的信息窗口。
1。在信息窗口的下拉与SNMP代理IP列表地址，指定新的IP地址。
2。点击刷新工具栏按钮开始监视新SNMP代理。
如果调查每隔X秒复选框被选中，该方案持续监控的对象在信息指定实例窗口。您可以通过进入新的轮询间隔到人头价值每隔X秒输入行。
11.1.2到日志询及对象实例的值
信息窗口可以登录查询对象的实例值以CSV文件格式。
要指定的CSV文件
1用鼠标在信息窗口中单击面板，并选择属性信息窗口弹出式菜单项。该信息窗口属性对话框。
2在日志文件框，输入的CSV日志文件的完整路径在信息窗口或使用浏览按钮指向它。
3点击确定按钮以关闭信息窗口属性对话框中，检查在信息窗口登录复选框。
11.2监视更多的SNMP代理
MIB的浏览器可以打开任何的信息窗口，这意味着数你可以同时监视多SNMP代理。为了监测更多SNMP代理：
1。在主窗口中，切换到查询标签。
2。到远程SNMP代理下拉列表中，键入或选择SNMP代理，您希望到IP地址监视器。
3。如有必要，在调整参数的SNMP访问SNMP协议首选项对话框，打开了选择视图/SNMP协议预置项。
4。在MIB树中，单击OID或一组您的OID想查询的信息窗口。
5。在主窗口中，选择工具/新信息窗项。MIB的浏览器打开信息窗口展示了他们的语法和选定的OID列表值。
6。重复该过程以公开为尽可能多的信息窗口你喜欢。
注意：您可以安排在递增或递减打开信息窗口命令（图43）使用窗口/安排1 ..最大或安排最多.. 1命令在主窗口。
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12查看SNMP表
在本节中，您将学习如何查看SNMP表以表格形式使用表视图窗口。
12.1在表格视图中查看的SNMP表
1。切换到主窗口查询标签。
2。到远程SNMP代理下拉列表中，键入或选择SNMP代理，您希望到IP地址管理。
3。如有必要，在调整参数的SNMP访问SNMP协议首选项对话框，打开了选择视图/SNMP协议预置项。
4。联系远程SNMP代理通过使用SNMP/联系命令。
5。在MIB树中，单击一个表或一个行节点（例如，'ifTable'或'ifEntry'）。
6。选择工具/表视图项或单击表查看工具栏按钮。 MIB的浏览器打开表视图窗口中显示的表格形式的表（图44）。
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您可以镜像表视图窗口（图45）的内容检查镜复选框。
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12.1.1若要调整表格列宽
你可以使用表视图窗口弹出菜单调整表格列的宽度：
•为它们的默认值（调整为默认）。
•根据头宽度或最广泛的细胞（调节头和单元格的宽度）。
•根据头宽（调整头宽）。
•根据最广泛的单元格值（调整单元格的宽度）。
注：如果一个表的OID基础语法是八位字节字符串，在OID值表视图窗口会显示16进制转储一起在括号内。如果你觉得这是令人不安的，然后打开首选项对话框中的MIB浏览器通过视图/MIB浏览器属性命令，切换到查询结果选项卡，取消选中复选框的延伸价值的信息。
12.1.2 SNMP的表显示为复制
要复制的表视图中显示一个SNMP表的内容窗口到剪贴板，执行下列操作：
1右键单击表视图窗口面板，并使用复制弹出式菜单命令。
2  MIB的浏览器显示的SNMP的副本的内容表并保存到剪贴板。
3打开任何其他应用程序（例如，记事本，Word会,...)和粘贴保存的SNMP表。
13图编辑对象实例的值
在这本手册的一部分，您将学习如何监测数值在性能图形窗口和现在的对象实例的值他们在图。
13.1要启动图形操作
1。在主窗口中，选择工具/性能曲线图入境或单击图工具栏按钮。性能图窗口（图46）。
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当性能曲线图窗口，您可以使用两个不同的方式来启动图形操作。您可以加载从一个已经存在的文件或指定图形参数的新图中的参数属性对话框。
13.1.1若要从文件加载图形参数
为了做到这一点，单击加载图形文件的工具栏按钮，从性能图窗口。打开对话框。选择'*。MGB探针'文件名称，您要载入并点击打开按钮。该计划开始策划在性能图图形窗口（图48）。
13.1.2创建新图
为了创造一个新的图形，你可以单击新图工具栏按钮或选择新的图形弹出式菜单项。这打开图表属性对话框（图47）。
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指定图形性能
要指定在图表属性对话框图形属性，您可以选择现有的参数设置一从当前设置身份证下拉列表或您可以指定的参数手动，下面的指引如下：
1要定义或更改远程SNMP代理，键入它的IP地址或选择代理下拉列表。
注：如果您希望调整在SNMP的SNMP访问参数协议首选项对话框，单击SNMP协议参考工具栏按钮。
2到对象输入行，输入该对象的OID你要监视。你必须指定其实例之一通过添加适当的后缀为对象的OID或进入该指数输入行的实例指数（图47）。理想的对象也可以选择从MIB中树选择对象标识符窗口，它显示后单击工具栏上的按钮从MIB树选择的OID。如果你
柱状选择对象，选择表实例出现在那里你可以选择通过实例双点击它的索引。
3在图表的属性对话框中，选择右侧颜色，形状和图形的线宽和调整规模，如有必要。
4从显示的下拉列表，选择其中：
- 价值 - 该程序显示的实际值检索从SNMP代理。
- 德尔塔/区间 - 该程序显示差异与当前和以前调查的价值。
- 德尔塔/秒 - 该程序显示差异与当前和先前调查的价值除以轮询间隔的长度。
5。点击确定按钮以关闭图形属性窗口。该程序将启动绘制图形（图48）。
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注：在性能图表窗口，下面的图形面板传说包含了与当前显示的图形的属性线列表。以上图形列表，您可以看到最后，平均，最低和最高值当前选定的，并强调图线。
暂停图形操作
如果你想暂停图形操作，取消人头每x秒复选框在性能图形窗口。该方案停止策划的价值。检查一遍，继续与绘图运作。
更改轮询间隔
要更改轮询间隔，修改参数或在X秒输入所需的间隔值。
注：窗口工具栏上，传说和状态行可以是显示或隐藏。定义你的检查或取消检查的决定在视图工具栏上，查看图例和查看状态线条目性能图表窗口弹出式菜单。在弹出的菜单中，您也可以选择Y轴之间的修复较低的保证金为0或Y轴的固定利润较低的 -10％的范围内使用时，被监测的OID值很低。
13.1.3添加新的图形线条
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在性能图表窗口，你可以同时监视从不同的SNMP代理和现在不同的对象实例他们在同一张图板。若要添加其他图形线，按照在指示中的创建新的图形部分。
在创建一个新的图线，它的名称和性质添加到窗口中的传奇人物图清单。
13.1.4要修改图
您可以修改图形绘制性能在性能图窗口。
1。图中的列表中，单击图形线，您要修改。
2。点击编辑工具栏按钮或选择图形编辑图弹出式菜单项。
3。该图的属性对话框打开。更改或设置新图形属性，如在指定图形描述属性部分。
13.1.5为了保存图
在创建或编辑一个图，你可以保存图参数以及图形图像文件。
1图的参数保存当前设置：
1在性能图形窗口中，单击保存图表文件工具栏按钮。另存为对话框。
2在另存为对话框中输入文件名称。
3点击保存按钮和图形参数将保存在'*。运费补偿'文件扩展名。
2节能图板上的内容：
1点击保存到文件图形图像工具栏按钮。该另存为对话框。
2包括文件进行任何更改名称或需要，目录中的图表应保存。
3选择文件类型。
4点击保存按钮。
删除图

您可以删除个别图线性能图窗口。选择图线，你想从图中删除列表，然后点击工具栏按钮或删除图表弹出式菜单项。
清算小组的图
如果您单击重置所有图的工具栏按钮，MIB的浏览器将重置所有创建的图表和图形清晰面板。然后该程序将启动对当前定义的图形操作从图表在图表的面板开始。
例如：
如何在目前不断监测和图图的数字收到的字节，并转交了一个接口？
要打开窗口的性能曲线图，单击工具/性能图项。在性能图形窗口中，单击新的图形工具栏上的按钮，打开属性对话框图框。到代理下拉列表中的图形属性对话框，指定的SNMP代理，你想查询的IP。点击从MIB树的OID选择工具栏按钮，并在扩大的MIB树中，双击'ifInOctets'节点。在选择表实例窗口，双击该实例，你想查询的索引。从显示的下拉图中的属性对话框中的列表，选择德尔塔/诠释选项，并单击确定按钮。该图属性对话框关闭和MIB浏览器开始绘制图形线。在图表的行的值目前，八位数在收到关于最后选定的接口轮询间隔。
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到目前，传送出界面，单击字节数新图在性能图形窗口和工具栏按钮在中，MIB树，双击'ifOutOctets'节点。为了监测在选择表实例窗口相同的接口，选择相同的指数为过。选择德尔塔/诠释在图形性能项对话框并单击确定按钮。 MIB的浏览器增加了一个新的图形线图面板，同时监测和绘制改变字节值传递出来，在界面中收到在投票站间隔。
14接收SNMP陷阱和SNMP通知通知消息
随着的MIB浏览器，您可以接收SNMP陷阱和SNMP通知通知发出的远程网络设备。
14.1 SNMPv1的和SNMPv2通知消息的标准的SNMP陷阱端口
如果您希望收到通知或SNMPv2c SNMPv1的陷阱陷阱与标准的SNMP陷阱端口，UDP/162或通知的通知IPX/36880，没有特殊的设置是必需的。将显示所有的MIB鲍泽SNMP陷阱，并告知通知给您的计算机。
14.1.1要查看收到的SNMP通知消息
1。使用这些工具/陷阱林格控制台命令或SNMP陷阱林格控制台工具栏上的按钮。
2。 SNMP陷阱林格控制台窗口显示收到的SNMP陷阱，并告知通知（图51）。
注：提供了更多的MIB浏览器所收到的SNMP信息陷阱或告知通知如果定义的MIB文件或通知的SNMP陷阱通知加载的MIB浏览器。
14.1.2为了解决SNMPv1的陷阱通知
MIB的浏览器可以解决具体SNMPv1的通知通过陷阱SNMPv1的陷阱的数量和价值通过企业的价值。至启用此功能：
1。选择视图/MIB浏览器进入开放的偏好MIB的浏览器首选项对话框。
2。在MIB浏览器首选项对话框，选择陷阱林格标签，检查通过的地图SNMPv1的陷阱企业复选框（图52）。
3。当SNMPv1的陷阱收到通知后，军情局它也可以通过浏览器解析企业。在第一行显示的通知时，它显示的名称企业和具体的陷阱（见突出显示的行图51）。
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例如：
当SNMPv1的陷阱通知（例如，第一次通知在图51）显示的接收，解析它的MIB浏览器通过在SNMPv1的陷阱数值（例如，'＃1'）。所有SNMPv1的陷阱名称与此特定SNMPv1的陷阱数量，在加载的MIB定义名单中的具体陷阱MIB的查询结果的文件夹。
另一方面，一SNMPv1的陷阱通知（第二通知显示在图51）可以得到解决的同时，通过企业（例如，'毫克软'）。在这种情况下，具体的陷阱MIB中查找结果文件夹中只列出与此特定的陷阱MIB的名字企业。
在SNMP陷阱林格控制台窗口：
检查顶部复选框插入有新收到的SNMP陷阱，并告知通知插入在列表的顶部。检查自动滚动复选框，程序将自动滚动名单和收到的SNMP陷阱通知通知，以便最后收到的通知将始终可见。选中复选框，并暂停该程序将不会显示收到的SNMP陷阱或告知通知。此复选框对应的MIB浏览器禁用的通知首选项对话框中复选框/陷阱林格标签。
14.1.3承认或接收SNMP的清除通知消息
1。在SNMP陷阱林格控制台窗口中，单击确认通知工具栏按钮或使用承认所有弹出式菜单命令。
2。该方案确定了一个ACK标志，所有收到的SNMP陷阱并通知消息。
您可以清除SNMP陷阱林格控制台窗口中的内容通过使用工具栏按钮或清除通知清除所有弹出菜单命令。
声音通知收到的SNMP的通知消息：
当SNMP收到通知后，MIB浏览器播放Windows系统默认提示音，如果提示音SNMP的通知复选框（MIB的浏览器首选项对话框/陷阱林格选项卡）被选中。如果你没有听到提示音时，您收到一个SNMP通知，您可能已经禁用默认的提示音声音。为了改变这种状况：
1。打开控制面板窗口（开始/设置/控制面板）。
2。选择声音和多媒体进入打开声音和多媒体属性窗口。在声音选项卡，选择默认的提示音事件，它分配一个'支持*. wav'文件。
3。点击OK按钮。
14.2 SNMPv3的通知消息
接收SNMPv3的陷阱，并告知通知，您必须配置在MIB浏览器SNMPv3的安全性参数首选项对话框。
1。在MIB浏览器首选项窗口SNMPv3的安全性参数帧，单击编辑用户按钮。在SNMPv3的安全参数对话框（图10）。
2。指定的参数。有关详细说明，请看到了SNMPv3的安全参数部分。
3。点击OK按钮。新指定的参数被写入在SNMPv3的安全参数的框架。
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14.3接收任何SNMP的通知消息的IP / UDP或IPX的港口
MIB的浏览器可以被配置为侦听SNMP陷阱，并告知通知对任何IP / UDP或IPX的端口。
14.3.1配置新港口
1。选择视图/MIB浏览器设定项。该MIB的浏览器首选项对话框。
2。切换到陷阱林格选项卡（图52），然后点击添加按钮，在已注册的通知港口框架。
3。选择SNMP代理港口和运输对话框出现（图53）。
4。进入港口输入行，键入新的端口号，选择所需的运输，并点击确定按钮。
5。一种新的端口被添加到港口在MIB浏览器列表首选项对话框。
注：如果您检查弹出SNMP的通知在该复选框MIB的浏览器首选项对话框，在SNMP陷阱林格控制台窗口会自动打开一个新的SNMP陷阱，并告知收到邮件。
14.4与SNMP陷阱，并告知问题消息接收通知
接收来自SNMP陷阱和SNMP通知的通知网络的MIB浏览器使用基本镁软WinSNMP的API层。在接收SNMP通知，可能有问题没有相关的MIB浏览器。失败是可能的，如果WinSNMPAPI层不能绑定到SNMP陷阱（UDP/162）端口或MicrosoftSNMP陷阱服务在应用程序启动。
一般来说，SNMP的初始化模块接收通知在镁软WinSNMP执行工作如下：
1。对于SNMP通知接待，WinSNMP尝试绑定到正在运行的SNMP陷阱服务。如果成功的话，在SNMP通过它收到通知。
2。如果SNMP陷阱服务没有运行，WinSNMP尝试启动SNMP陷阱服务。如果成功，它绑定到它，收到通知的SNMP通过它。
3。如果SNMP陷阱服务启动失败（例如，如果你是在Windows 95，Windows 98和Windows ME的这不支持SNMP通知接待服务），WinSNMP开始自己的SNMP通知接收模块（MgWTrap2.exe）。如果成功的话，WinSNMP接收通过它的SNMP通知。4。如果MgWTrap2.exe启动失败（例如，UDP/162端口已经由另一个应用程序中使用），WinSNMP是无法接收SNMP通知。因此，应用WinSNMP依赖不能接受通知。
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因此，与上的SNMP通知接收问题用WinSNMP应用程序的计算机通常是由另一个应用程序接管了UDP/162港口的控制权。你可以解决，如果你启动WinSNMP应用前启动应用程序可能接管港口（确保这个应用程序在启动时不启动任何服务将接管的端口）。
其次，一个问题可能的原因是少了WinSNMP一层是下降的，因为他们是SNMP通知不一致或不正确格式或编码。
14.4.1要检查接收的SNMP状态通知消息
在MIB的浏览器，你可以检查的通知接待状态MIB的浏览器首选项对话框（陷阱林格选项卡）。如果港口入境的UDP/162港口国'做好准备'，MIB的浏览器应接收和显示的SNMP通知。否则，WinSNMP没有不绑定到theUDP/162港口和港口接待的UDP/162是不可能的。
14.5信息，并告知有关SNMP陷阱通知消息
如果你希望得到更多的信息接收SNMP陷阱并告知通知，您可以阅读他们在MIB节点属性窗口。
15.2.1 SNMPv2c并且SNMPv3的陷阱，并告知通知消息
SNMPv2c并且SNMPv3的陷阱，并告知有OID的通知价值观，作为经常性的MIB树节点显示。
1在主窗口的MIB树中，右键单击该对象，您想读更多的信息，并选择属性弹出式菜单项。2的MIB节点属性窗口，并显示对象的描述。
14.5.2 SNMPv1的陷阱通知消息
SNMPv1的陷阱通知没有OID值，不能显示为正常MIB树节点。要查找信息SNMPv1的陷阱，你必须找到一个SNMP陷阱在一个单独的定义SNMPv1的陷阱节点。
1。选择视图/MIB浏览器设定项。在显示的MIB浏览器首选项对话框，切换到MIB的标签。
2。检查显示SNMPv1的陷阱复选框，然后点击确定按钮。
3。在MIB树小组，SNMPv1的陷阱节点添加到MIB的树。
4。右键单击选定的节点，并选择属性弹出菜单项。的MIB节点属性窗口并显示该对象的描述。
15扫描实现SNMP代理的MIB模块
在本节您将学习如何使用扫描代理对于实施MIB模块窗口，检查其中的MIB模块实施特定的SNMP代理。
MIB的浏览器扫描通过执行一个SNMP代理的SNMP城运作代理的MIB树。它执行所有的OID检索扫描SNMP代理和MIB模块搜索的解决这些OID的。请注意，只有那些检测到的MIB浏览器MIB模块这是编译的MIB浏览器，并显示他们在扫描代理实现的MIB模块窗口。
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15.1扫描实现MIB模块
1选择工具/扫描代理有关的MIB项。扫描为实现MIB模块窗口显示剂（图54）。
2到下拉列表中，指定IP地址的远程SNMP代理，你想扫描。此外，您可能改变参数的SNMP SNMP协议协议首选项对话框（SNMP协议预置工具栏按钮）。
3要扫描的MIB模块，单击开始扫描代理为实现MIB模块的工具栏按钮。 MIB的浏览器扫描选定的SNMP代理，并显示一个列表所有编译MIB，它是在执行模块扫描SNMP代理。
注意：默认情况下，所有的MIB浏览器扫描MIB模块的解决从检索到的扫描SNMP代理的OID。如果您取消选中扫描所有的MIB模块，解决的OID复选框的扫描，代理实现的MIB模块对话框选项（图55，首选项工具栏按钮），MIB浏览器只显示首MIB模块，解决一个特定的OID。
4在你扫描另一SNMP代理，清除窗口通过点击工具栏上的清除扫描结果面板按钮。要扫描另一个SNMP代理，指定其IP地址并开始扫描代理的MIB对于实现点击模块工具栏按钮。 MIB的浏览器显示一个列表实施新的MIB模块在指定的SNMP代理。
15.2负荷的SNMP MIB模块实现代理人
通过使用MIB模块窗口中实现扫描代理，你可以加载到的MIB浏览器发现的任何MIB模块。
1。在扫描代理为实现MIB模块窗口，检查的MIB模块的名称前面的复选框你想装载。
2。右键单击面板，在窗口中选择负载检查模块弹出式菜单项。
3。选定的MIB浏览器加载MIB模块。你可以看到当前加载的所有名单在主要MIB模块窗口（MIB的标签/加载MIB模块框）。
注意：通过使用保存的MIB组弹出菜单命令，你可以节省MIB模块中的任何一个SNMP代理实施一个MIB组号。你可以检查在主要寡妇（MIB的标签/ MIB中所有的MIB组列表组标签）。
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例如：
如何检查哪些MIB模块中的MIB浏览器编制的实施特定的SNMP代理？
你可以查看编译MIB模块都是一个实施特别是通过使用SNMP代理的MIB的实现扫描代理模块窗口。为了打开扫描代理实现的MIB模块窗口中，选择工具/有关的MIB项扫描代理。当窗口显示，到指定的下拉列表中的IP地址（例如，'193 .77.187.172'）的SNMP代理，你想扫描。如有必要，更改SNMP协议的参数首选项对话框，点击'锤'工具栏打开按钮。要扫描的SNMP代理，单击开始扫描代理对于实施的MIB模块在工具栏上的按钮扫描代理的MIB模块窗口。 MIB的浏览器扫描所选定的SNMP代理表演的SNMP MIB树径在其运作。它搜索在编译的MIB模块的MIB浏览器的解决检索OID的，并显示在扫描代理为他们实现的MIB模块窗口。
16个通用的SNMP跟踪调试问题窗口
在其业务活动，交流的MIB浏览器的SNMP数与远程SNMP代理的信息，以便检索或设置某些信息。
有时信息的交流是不可能什么原因（例如，错误的SNMP访问参数可以使用，而SNMP代理不答复，或者有可能是一个错误的SNMP代理这阻碍了SNMP消息交换或行为的意想不到的时装）。
这就是为什么MIB浏览器推出了通用的SNMP跟踪窗口可以用来检查对SNMP的消息交换网络在主窗口中进行的任何SNMP操作。它显示了所有的SNMP请求和响应消息的名单发送和接收来自SNMP代理。它还显示的内容每个SNMP消息，在十六进制格式显示以及解码和人类可读的形式显示出来。因此，通用的SNMP跟踪功能尤其有用的调试和解决问题时，MIB的浏览器无法正确查询SNMP代理。
16.1为了记录和追踪SNMP消息
你可以使用通用的SNMP跟踪窗口，记录和追踪SNMP消息交换的MIB浏览器和一个SNMP看到他们的代理人和解码内容。
要跟踪SNMP消息交换了一个SNMP代理：
1。在主窗口中，使用Window/痕量视窗点击进入或通用的SNMP跟踪工具栏按钮。该通用的SNMP跟踪窗口显示。
2。在通用的SNMP跟踪窗口工具栏上，单击记录按钮。注：SNMP消息记录会继续下去，直到你点击暂停工具栏按钮。
录音功能略有降低了软件的性能，所以一定要关掉你的时候不需要它。
3。切换到主窗口和主窗口执行任何你喜欢的SNMP操作。 MIB的浏览器记录交换的SNMP消息在通用的SNMP跟踪窗口。
4。要检查交换的SNMP消息的内容，切换到通用的SNMP跟踪窗口使用窗口/微量视窗/进入主窗口。
5。通用的SNMP跟踪窗口打开（图56）。在第一个面板，它显示所有的SNMP消息列表在网络上交换的过程中所记录的SNMP会议。
6。按一下在SNMP消息列表行。 MIB的浏览器在选定的信息中显示的SNMP信息在其他两个小组，在十六进制转储面板和该解码器面板。
在十六进制转储面板，在SNMP信息消息显示在十六进制转储格式（图59）。在该解码器面板，相同的信息进行解码和显示在一个可以很容易被理解的形式用户。
注意：在一个通用的SNMP跟踪工具栏，您的下拉列表可以指定SNMP消息解码水平。你可以选择解码水平之间的契约，标准解码水平或没有解码。
7。要检查另一个SNMP消息，选择的内容另一对SNMP消息列表行。
注意：您可以通过使用以前和SNMP消息下一个工具栏按钮。您也可以移动到开始或向列表的结束第一个或最后点击工具栏按钮。
8。您可以切换到主窗口，执行另一个的SNMP操作，然后查看邮件交换的SNMP通用的SNMP跟踪窗口。
[image: image55.png]s < mamm nam A e mmws 6 mmw e DR
o5 5 memm nev e G mmwm w0 ommws W waoe
-8 o non owR Rew nmws e _mmw an pwe
N T I T
ot ] »

o120 = 00086 (000134)

Sumr Packe: (Decerpred)

0090 (000000} + 30 83 83 0z 01 03 30 OF 0Z 01 06 0Z 03 00 I7 1O O.
0010 (000016} : 04 03 07 02 O3 03 04 3C 30 34 04 OC 00 00 00 09
0020 (000032} : 03 00 00 02 48 90 9C 0O 02 01 00 02 01 00 04 OC

security woaels
security leves
ontext engine 191
securicy nave:
acurity angine 10:
ocal engine boot,
ocal sngine cine:
hemote engine boota:
femote engive Tine:

hucnent scacion key:
Locait:

SHEFYs Measage Pacametecs

auchent scacion protocots

uthentication key: F2.03.87.01.

s

Authenticat son ana privacy

Public (70,75, 62.6.66.43 (hax)]

12345 hex)

SHA_D15_veer (53

00.60..03.09..02.09.00.02 .45,

010 (hex))

010 (ex))

0 (0 (hex))

0 (0 (hex))

mAC-58

56.65.08.45.4.10.49.48.77. 04,47 .F7.51.24 2E.TE. T3, AL.23.5D [bax.
30.71.00.E9.84.73 69,38, 4A.30.CC.OF 35,864 .?

]

Lol
fecadrg 8 3





注意：当使用SNMPv3的隐私，在SNMP消息在网络上交换的加密。 MIB的浏览器将解密PDU的加密解密，如果您单击工具栏按钮。这样一来，您可以查看一个SNMP消息的确切内容。
在通用的SNMP跟踪首选项对话框（图57），其中通过点击工具栏按钮打开首选项，您可以指定哪些参数将显示在旁边的列在SNMP的通用的SNMP消息数最高的面板跟踪窗口。
16.2通用的SNMP疑难解答跟踪窗口
通用的SNMP跟踪窗口允许你看到的内容SNMP消息，因此可以用来进行故障排除。在十六进制转储面板（图59），一个SNMP消息的内容以十六进制形式显示在解码器面板，在人类可读的形式（图60）。当您使用了SNMPv3协议，解码器显示器也SNMPv3的消息参数（图58）。
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一个SNMP消息，在十六进制转储面板的内容以十六进制形式显示在解码器进行解码面板解码，例如：
在十六进制转储面板（图59）：
00000（000000）：30 81 82 02 01 03 02 01 05 30 0E的02 03 00 F0的0.0法郎
在解码器面板（图60）：
SNMP的0000:01 / 21 | 20简单类型_._.1._._._._._（无）
描述符（例如，0000：01/02 | c0的'）摆在描述与实际值（例如，'简单类型_._.1._._._._._（没有）'）定义一个SNMP消息的位置，长度和字节掩码用来生产这种特定的解码线。

[image: image57]
在0000：1月21日| 20'描述具有以下含义：
<offset>：<byteLength> / <bits><bitMask>
·“0000'指定的偏移量信息的解码SNMP消息。
·“'01'指定了在解码信息的长度SNMP消息。
·“'21'在指定的位偏移量和数字的位数解码信息的SNMP消息。在这个特定的例如，这意味着，只有在第三位的字节是用来生产线的解码（位偏移量为2，位长为1）。
·“'20'是一个位掩码。
例如：
如何使用通用的SNMP跟踪窗口调试问题当MIB的浏览器无法联系一个SNMP代理时使用SNMPv3的协议？
如果没有正确的MIB浏览器可以接触一个SNMP代理，它接收在回应一个错误信息（如，'usmStatUnknownUserNames.0'）是显示在查询结果的时限。
当你，例如，使用SNMPv3的协议，问题可能是由于错误地指定SNMPv3的安全参数。在通用的SNMP跟踪窗口，您可以检查的内容SNMP消息之间交换的SNMP的MIB浏览器和代理人和调试问题。
为了做到这一点，请单击工具栏上通用的SNMP跟踪按钮主窗口。当通用的SNMP跟踪窗口打开后，点击清除所有工具栏按钮，删除所有记录的SNMP消息。点击记录工具栏按钮。切换到主窗口，并尝试再次联系SNMP代理。该交换SNMP消息记录在通用的SNMP跟踪窗口。

当浏览器试图联系MIB的SNMP代理，该代理选举产生的'usmStatUnknownUserNames.0'消息，这意味着用户的安全为名，是不正确的。要检查安全名称，单击最后返回列表中的邮件的SNMPv3的报告在通用的SNMP跟踪窗口SNMP消息。其内容是在解码器解码和面板（图61）显示。在解码器面板中，检查'安全的名义价值的SNMPv3
参数：
安全的名义：SHA_DES_User [53.48.41.5F.44.45.53.5F.55.73.65.72.20（十六进制）]
在安全的名义十六进制的形式，你可以看到，最后一个值是'.20'，这是一个空白字符。通常没有一个空白可见，但正因如此，用户的安全为名，是不正确的。为了纠正错误，打开首选项对话框的SNMP协议框，单击编辑工具栏按钮和删除用户的空白空间安全的用户名。点击确定按钮并关闭了SNMP协议首选项对话框。如果没有其他问题，军情局浏览器成功地接触SNMP代理。
SNMPv3 Message Parameters


Security model: USM


Security level: Authentication and privacy


Context name: public [70.75.62.6C.69.63 (hex)]


Context engine ID: 12.34.EF (hex)


Security name: SHA_DES_User [53.48.41.5F.44.45.53.5F.55.73.65.72 (hex)]


Security engine ID: 80.00.05.23.01.D4.1E.49.46 (hex)


Local engine boots: 79 [4F (hex)]


Local engine time: 2239334 [222B66 (hex)]


Remote engine boots: 79 [4F (hex)]


Remote engine Time: 2239334 [222B66 (hex)]


Authentication protocol: HMAC-SHA


Authentication key: 56.69.D8.49.4C.10.49.48.77.D4.4F.F7.51.24.2E.7E.E3.AA.23.BD (hex)


Localized authentication key: C9.ED.87.CA.A4.6F.16.89.23.2B.51.3F.A8.F0.55.CB.AF.B2.EF.6F (hex)


Privacy protocol: CBC-DES


Privacy key: D0.46.D0.9C.4A.44.75.D3.43.B6.5B.7A.DB.D0.6A.C0.71.F2.D5.FC (hex)


Localized privacy key: 0E.DE.E9.13.74.D6.8D.A9.B3.CE.ED.4E.AD.6B.2D.86.87.58.98.83 (hex)





SNMP Packet (Decrypted)


Size = 00085(000133)


00000(000000): 30 81 82 02 01 03 30 0E 02 01 05 02 03 00 FF F0 0.....0.........


00010(000016): 04 01 03 02 01 03 04 3B 30 39 04 09 80 00 05 23 .......;09.....#


00020(000032): 01 D4 1E 49 46 02 01 4F 02 03 22 2B 66 04 0C 53 ...IF..O.."+f..S


00030(000048): 48 41 5F 44 45 53 5F 55 73 65 72 04 0C EF ED DB HA_DES_User.....


00040(000064): D7 BC D6 CF 0C 47 B1 F8 EB 04 08 00 00 00 C8 00 .....G..........


00050(000080): 00 AC 81 04 30 30 2C 04 03 12 34 EF 04 06 70 75 ....00,...4...pu


00060(000096): 62 6C 69 63 A2 1D 02 01 04 02 01 00 02 01 00 30 blic...........0


00070(000112): 12 30 10 06 08 2B 06 01 02 01 01 03 00 43 04 0D .0...+.......C..


00080(000128): 58 F4 45 00 00 X.E..





Decoded SNMP Packet (Decrypted)


SNMP 0000:00/00|FF ************** Simple Network Management Protocol **************


SNMP 0000:00/00|FF


SNMP 0000:01/08|FF Tag 0.0.1.1.0.0.0.0 (30 hex)


SNMP 0000:01/02|C0 Class 0.0._._._._._._ (universal)


SNMP 0000:01/21|20 Simple type _._.1._._._._._ (no)


SNMP 0000:01/08|DF Object type 0.0._.1.0.0.0.0 (sequence [of])


SNMP 0001:02/00|FF Length 130 (octets)


SNMP 0003:00/00|00


SNMP 0003:01/08|FF Tag 0.0.0.0.0.0.1.0 (02 hex)


SNMP 0003:01/02|C0 Class 0.0._._._._._._ (universal)


SNMP 0003:01/21|20 Simple type _._.0._._._._._ (yes)


SNMP 0003:01/08|DF Object type 0.0._.0.0.0.1.0 (integer)


SNMP 0005:01/00|FF Version 3 (SNMPv3)


SNMP 0006:00/00|00


SNMP 0006:01/08|FF Tag 0.0.1.1.0.0.0.0 (30 hex)


SNMP 0006:01/02|C0 Class 0.0._._._._._._ (universal)


SNMP 0006:01/21|20 Simple type _._.1._._._._._ (no)


SNMP 0006:01/08|DF Object type 0.0._.1.0.0.0.0 (sequence [of])


SNMP 0008:00/00|00


SNMP 0008:01/08|FF Tag 0.0.0.0.0.0.1.0 (02 hex)


SNMP 0008:01/02|C0 Class 0.0._._._._._._ (universal)


SNMP 0008:01/21|20 Simple type _._.0._._._._._ (yes)


SNMP 0008:01/08|DF Object type 0.0._.0.0.0.1.0 (integer)


SNMP 0010:01/00|FF Message ID 5


SNMP 0011:00/00|00


SNMP 0011:01/08|FF Tag 0.0.0.0.0.0.1.0 (02 hex)


SNMP 0011:01/02|C0 Class 0.0._._._._._._ (universal)


SNMP 0011:01/21|20 Simple type _._.0._._._._._ (yes)


SNMP 0011:01/08|DF Object type 0.0._.0.0.0.1.0 (integer)


SNMP 0013:03/00|FF Max size 65520 (octets)


···········





SNMPv3 Message Parameters


Security model: USM


Security level: None


Context name: (zero-length)


Context engine ID: (zero-length)


Security name: SHA_DES_User[53.48.41.5F.44.45.53.5F.55.73.65.72.20(hex)]


Security engine ID: 80.00.05.23.01.D4.1E.49.46 (hex)


Local engine boots: 0 [0 (hex)]


Local engine time: 0 [0 (hex)]


Remote engine boots: 0 [0 (hex)]


Remote engine Time: 0 [0 (hex)]








